**Перечень работ входящих в состав ежемесячного планового сервисное обслуживание автоматических дверей:**

1. Проверка степени износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.
2. Регулировка прижимных роликов.
3. Проверка состояния направляющих створок дверей.
4. Проверка натяжения зубчатого ремня.
5. Протяжка крепежных болтов.
6. Протяжка боковых упоров и их регулировка.
7. Регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.
8. Проверка состояния уплотнителей, их герметичность.
9. Регулировка параллельности створок дверей при закрытии.
10. Регулировка закрытия замка.
11. Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.
12. Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения (радаров).
13. Проверка работы барьеров безопасности.
14. Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.
15. Регулировка времени нахождения двери в открытом состоянии.
16. Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.
17. Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д. с помощью сервисного компьютера).
18. Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.
19. Обучение и инструктаж персонала.